
**HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIẾN TẦN EN600 ĐIỀU KHIỂN CHẾ ĐỘ TORQUE ( MOMEN)**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BIẾN TẦN EN600 ĐIỀU KHIỂN MOTOR THƯỜNG** | | | |
| **MÃ** | **CHỨC NĂNG** | GIÁ TRỊ | ĐƠN VỊ |
| F00.00 | Mở toàn bộ thông số cài đặt | 2 |  |
| F00.06 | Hiển thị giá trị Torque C05 | 53 |  |
| F00.24 | Chế độ Sensor less vector control 1 | 1 |  |
| F01.00 | Lựa chọn ngõ vào tần số chính AI1 | 01 |  |
| F01.11 | Giới hạn tần số trên | Tùy chỉnh | hz |
| F01.15 | Lệnh chạy biến tần | 0.Bàn phím  1.Chạy ngoài |  |
| F14.00 | Lựa chọn chế độ điều khiển torque | 1 |  |
| F14.13 | Lựa chọn kênh cung cấp torque | 002 |  |
| F14.14 | Thiết lập cực torque | 1100: 1 chiều |  |
| F14.16 | Lựa chọn điều khiển Torque chạy thuận | 1 |  |
| F14.17 | Lựa chọn điều khiển Torque chạy ngược | 2 |  |
| F15.11 | Cài đặt dòng motor không tải | Chỉnh từ từ  (Quan trọng) |  |
| F07.04 | Giá trị cài đặt đạt được AI2 | Tùy chỉnh |  |
| F15.19 | Chế dộ Auto turning  1:Auto turning tĩnh  2: Auto tunrning động | 01 |  |
| CÀI ĐẶT THÊM | F14.21, F14.30 |  |  |
| **BIẾN TẦN EN600 ĐIỀU KHIỂN MOTOR TORQUE** | | | |
| **MÃ** | **CHỨC NĂNG** | GIÁ TRỊ | ĐƠN VỊ |
| F00.00 | Mở toàn bộ thông số cài đặt | 2 |  |
| F00.24 | Chế độ Sensor less vector control 1 | 0 |  |
| F01.00 | Lựa chọn ngõ vào tần số | 1 |  |
| F03.00 |  | 5 |  |
| F14.00 | Lựa chọn chế độ điều khiển torque | 1 |  |
| F18.22 |  | 2 | hz |
| F19.14 | Mức giới hạn dòng tự động | 150 |  |
| F19.15 |  | 10 |  |