
**HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIẾN TẦN EN600 CHO MÁY LY TÂM**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BIẾN TẦN EN600** | | | |
| **MÃ** | **CHỨC NĂNG** | GIÁ TRỊ | ĐƠN VỊ |
| F00.00 | Mở các thông số cài đặt | 2 |  |
| F01.00 | Cài đặt biến trở | 00: bàn phím  01: biến trở ngoài |  |
| F01.15 | Cài đặt lệnh chạy | 0: bàn phím  1: chạy ngoài |  |
| F01.17 | Thời gian tăng tốc | Tùy chỉnh  100-200s |  |
| F01.18 | Thời gian giảm tốc | Tùy chỉnh  100-200s |  |
| F02.11 | Chế độ dừng | 2 thắng DC |  |
| F02.14 | Tần số khởi động thắng | 00200 |  |
| F02.15 | Thời gian chờ thắng dừng | 0300 |  |
| F02.16 | Dòng điện thắng DC dừng | 03.00 |  |
| F02.17 | Thời gian thắng dừng | 02.0 |  |
| F02.18 | Dòng điện thắng phụ | 03.00 |  |
| F02.19 | Thời gian thắng phụ dừng | 0020 |  |
| F02.22 | Chọn thắng tiêu thụ năng lượng | 1 |  |
| F02.23 | Điện áp thắng | 125 |  |
| F02.24 | Tỉ lệ sử dụng thắng tiêu thụ năng lượng | 030.0 |  |